|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры | Значение | | | |
| **Модель** | **АГРОМАШ 3000** | | | |
| Тип комбайна | Самоходный колесный | | | |
| Количество барабанов | 1 | | 2 | |
| Производительность, т/ч | 10 | | 11 | |
| **Двигатель** |  | |  | |
| Тип двигателя | Дизельный, четырехтактный, жидкостного охлаждения | | | |
| Марка двигателя | Д-442-59И |  | Д-442-59И |  |
| Мощность номинальная, кВт (л.с.) | 132 (180) |  | 132 (180) |  |
| Емкость топливного бака, л. | 300 | | | |
| **Жатка** |  | |  | |
| Режущий аппарат | С двойными штампованными пальцами и с приводом типа «Шумахер» | | | |
| Ширина захвата жатки, м | 5,0; 6,0; 7,0 | | | |
| Ширина захвата подборщика, м | 3,75 | | | |
| **Молотилка** |  | |  | |
| **Пропускная способность кг/с не менее** | **7** | | **8** | |
| Ширина молотилки, мм. | 1200 | | | |
| Молотильный барабан | Бильный | | Два бильных | |
| Диаметр барабана(ов), мм | 550 | | 550/550 | |
| Частота вращения барабана(ов), мин-1 | (440–1350)±10%   ( с перестановкой шкивов) | | | |
| Общая площадь подбарабанья, кв.м | 0,81 | | 1,6 | |
| Соломотряс |  | |  | |
| Длина клавиш, мм | 3660 | | 2820 | |
| Число клавишей | 4 | | | |
| Общая поверхность, м2 | 4,32 | | 3,5 | |
| Очистка | Ветрорешетная, двухстанная с увеличенной сепарирующей поверхностью | | | |
| Тип решет | Жалюзийные, регулируемые | | | |
| Общая площадь очистки, м2 | 3,6 | | | |
| **Зерновой бункер** |  | |  | |
| Эффективная емкость, л | 5000 | | | |
| Производительность выгрузного устройства, л/сек | 42 | | | |
| **Размеры с жаткой 6 м и копнителем** |  | |  | |
| Длина, мм | 10485 | | | |
| Ширина, мм, | 6480 | | | |
| Высота, мм | 4000 | | | |
| Масса с жаткой 6 м и копнителем, кг | 11010 | | 11680 | |
| **Скорость движения** |  | |  | |
| Рабочая, км/ч | 0-10 | | | |
| Транспортная, км/ч | до 20 | | | |