|  |  |
| --- | --- |
| Параметры | Значение |
| **Модель** | **АГРОМАШ 3000** |
| Тип комбайна | Самоходный колесный |
| Количество барабанов | 1 | 2 |
| Производительность, т/ч | 10 | 11 |
| **Двигатель** |  |  |
| Тип двигателя | Дизельный, четырехтактный, жидкостного охлаждения |
| Марка двигателя | Д-442-59И |  | Д-442-59И |  |
| Мощность номинальная, кВт (л.с.) | 132 (180) |  | 132 (180) |  |
| Емкость топливного бака, л. | 300 |
| **Жатка** |  |  |
| Режущий аппарат | С двойными штампованными пальцами и с приводом типа «Шумахер» |
| Ширина захвата жатки, м | 5,0; 6,0; 7,0 |
| Ширина захвата подборщика, м | 3,75 |
| **Молотилка** |  |  |
| **Пропускная способность кг/с не менее** | **7** | **8** |
| Ширина молотилки, мм. | 1200 |
| Молотильный барабан | Бильный | Два бильных |
| Диаметр барабана(ов), мм | 550 | 550/550 |
| Частота вращения барабана(ов), мин-1 | (440–1350)±10% ( с перестановкой шкивов) |
| Общая площадь подбарабанья, кв.м | 0,81 | 1,6 |
| Соломотряс |  |  |
| Длина клавиш, мм | 3660 | 2820 |
| Число клавишей | 4 |
| Общая поверхность, м2 | 4,32 | 3,5 |
| Очистка | Ветрорешетная, двухстанная с увеличенной сепарирующей поверхностью |
| Тип решет | Жалюзийные, регулируемые |
| Общая площадь очистки, м2 | 3,6 |
| **Зерновой бункер** |  |  |
| Эффективная емкость, л | 5000 |
| Производительность выгрузного устройства, л/сек | 42 |
| **Размеры с жаткой 6 м и копнителем** |  |  |
| Длина, мм | 10485 |
| Ширина, мм, | 6480 |
| Высота, мм | 4000 |
| Масса с жаткой 6 м и копнителем, кг | 11010 | 11680 |
| **Скорость движения** |  |  |
| Рабочая, км/ч | 0-10 |
| Транспортная, км/ч | до 20 |