|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Параметры** | **12-9788** | **12-9788-01** |
| Грузоподъемность, не более | 71 т | 71 т |
| Масса тары | 22,5±0,5 т | 22,5±0,5 т |
| Длина |  |  |
| — по осям сцепления автосцепок | 13920±20 мм | 13920±20 мм |
| — по концевым балкам | 12700±20 мм | 12700±20 мм |
| База полувагона | 8650 мм | 8650±8 мм |
| Ширина полувагона максимальная | 3130 мм | 3130 мм |
| Высота от уровня головки рельса | 3565 мм | 3565 мм |
| Высота оси автосцепки от уровня головок рельсов | 1040÷1080 | 1040÷1080 |
| Объем кузова | 85,0 м3 | 85,0 м3 |
| Внутренние размеры кузова |  |  |
| — ширина по верхним обвязкам в свету | 2890 мм | 2890 мм |
| — высота | 2322 мм | 2322 мм |
| — длина по верхним обвязкам в свету | 12692 мм | 12692 мм |
| Конструкционная скорость по ГОСТ 26725 | 120 км/ч | 120 км/ч |
| Габарит по ГОСТ 9238 | 1-ВМ | 9238-83 1-ВМ |
| Максимальная расчетная статическая нагрузка от колесной пары на рельсы | 230,5 кН (23,5 тс) | 230,5 кН (23,5 тс) |
| Модель тележки по ГОСТ 9246 | 18-9770 или 18-100 | 18-9771 или 18-578 |
| Ширина колеи | 1520 мм | 1520 мм |
| Межремонтный пробег | 210 тыс.км | 500 тыс.км |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Specifications** | **12-9788** | **12-9788-01** |
| Carrying capacity, not more than | 71 t | 71 t |
| Light weight | 22,5±0,5 t | 22,5±0,5 t |
| Length |  |  |
| — over coupler pulling faces | 13920±20 mm | 13920±20 mm |
| — over strikers | 12700±20 mm | 12700±20 mm |
| Base | 8650 mm | 8650±8 mm |
| Extreme width | 3130 mm | 3130 mm |
| Height above rail head level | 3565 mm | 3565 mm |
| Height of coupler axle above rail head level | 1040÷1080 | 1040÷1080 |
| Body volume | 85,0 m3 | 85,0 m3 |
| Car body internal dimensions |  |  |
| — width over upper clear framing | 2890 mm | 2890 mm |
| — height | 2322 mm | 2322 mm |
| — length over upper clear framing | 12692 mm | 12692 mm |
| Design speed to GOST 26725 | 120 км/ч | 120 km/h |
| Clearance limit to GOST 9238 | 1-ВМ | 9238-83 1-ВМ |
| Maximum static load of wheel set on rails | 230,5 кН (23,5 ton-force) | 230,5 кН (23,5 ton-force) |
| Bogie model to GOST 9246 | 18-9770 или 18-100 | 18-9771 or 18-578 |
| Track gauge | 1520 mm | 1520 mm |
| Overhaul life | 210 thous. km | 500 thous. km |