|  |  |
| --- | --- |
| **Основные технические характеристики** | **SL-P-00** |
| Увеличение микроскопа пятиступенчатое, крат | 5,6 | 9 | 14 | 22 | 35 |
| Поле зрения, мм | 32 | 19,6 | 12,5 | 8 | 5 |
| Увеличение окуляров, крат | 12,5 |
| **Изменение величины изображения щели, мм:**  **- по длине, дискретно** - **по ширине, плавно** | 1; 3; 8; 12от 0,04 до 12 |
| Диапазон регулировки межзрачкового расстояния, мм | от 56 - 72 |
| Диоптрийная регулировка окуляров, дптр | От – 6 до + 6 |
| Вращение щели | ± 90º |
| Расположение осветителя | Нижнее |
|  Светофильтры | Красный, синий, нейтральный, прозрачный, интерференционный, поляроид |
| Источник света | Галогенная лампа12В 30 В.А |
| Перемещение щелевой лампы, мм: - от врача к пациенту - вправо-влево - вертикально | 9010030 |
| **Перемещение подбородника лицевого установа по высоте, мм** | 50 |
| Габаритные размеры, мм: - щелевой лампы - блока питания | 475х385х600230х145х80 |
| Масса, кг: - щелевой лампы - блока питания | 171 |
| Линза Хруби для исследования глазного дна (входит в комплект) | минус 57 дптр |