|  |  |
| --- | --- |
| **Основные технические характеристики** | **SL-P-04** |
| Увеличение микроскопа пятиступенчатое, крат | 5,6 | 9 | 14 | 22 | 35 |
| Поле зрения, мм | 32 | 19,6 | 12,5 | 8 | 5 |
| Увеличение окуляров, крат | 12,5 |
| Изменение величины изображения щели, мм: - по длине дискретно - по ширине плавно | 0,2; 1; 3; 5; 8; 14от 0 до 14 |
| Диапазон регулировки межзрачкового расстояния, мм | от 56 до 72 |
| Диоптрийная регулировка окуляров, дптр | от - 6 до + 6 |
| Расположение осветителя | нижнее |
| Вращение щели, град. | от 0 до 180 |
| Светофильтры | Синий, пурпурный, зеленый, прозрачный |
| Источник света | Галогенная лампа12В 30 В.А |
| Перемещение щелевой лампы, мм: - от врача к пациенту - вправо-влево - вертикально | 9010030 |
| Перемещение подбородника лицевого установа по высоте, мм | 50 |
| Габаритные размеры, мм: - щелевой лампы - блока питания | 475х385х600230х145х80 |
| Масса, кг: - щелевой лампы - блока питания | 161 |
| Асферическая линза для исследования глазного дна (входит в комплект) | 60 дптр |