|  |
| --- |
| Технические характеристики |
| |  |  | | --- | --- | | Уровень звукового давления по оси звукоизлучателя на расстоянии 1м при общем уровне шума не более 50 дБ, дБ, не менее | 70 | | Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ Р МЭК 536-94 | II | | Степень защиты по ГОСТ 14254-96 | IP30 | | Потребляемая мощность (при напряжении 220 В), В·А, не более | 25 | | Напряжение питания переменным током частотой (50±1)Гц, В | 220±22 | | Масса, кг, не более | 1,1 | | Габаритные размеры (ВхДхШ), мм, не более | 190х180х80 | | Срок службы, лет | 10 | |