|  |
| --- |
| Технические характеристики |
|

|  |  |
| --- | --- |
| Уровень звукового давления по оси звукоизлучателя на расстоянии 1м при общем уровне шума не более 50 дБ, дБ, не менее | 70 |
| Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ Р МЭК 536-94 | II |
| Степень защиты по ГОСТ 14254-96 | IP30 |
| Потребляемая мощность (при напряжении 220 В), В·А, не более | 25 |
| Напряжение питания переменным током частотой (50±1)Гц, В | 220±22 |
| Масса, кг, не более | 1,1 |
| Габаритные размеры (ВхДхШ), мм, не более | 190х180х80 |
| Срок службы, лет | 10 |

 |