|  |
| --- |
| Технические характеристики |
|

|  |  |
| --- | --- |
| Напряжение питания переменным током частотой 50±1 Гц, В | 220±22 |
| Потребляемая мощность, В·А, не более:    блок датчика сигнализатора СИКЗ / БУГ БПУБИ |                                                    2,5 / 0,52020 |
| Порог срабатывания блока датчика Системы:      СИКЗ, % НКПРБУГ, мг/м3 |        10/2020/100 |
| Время срабатывания блока датчика СИКЗ / БУГ, с, не более | 30/60 |
| Время прогрева Системы, мин., не более | 30 |
| Интервал времени работы блока датчика без регулировки порога срабатывания, мес., не менее |                                                    12 |
| Габаритные размеры (ВхДхШ), мм, не более:блок датчика БПУБИ |                                         40х100х60250х330х110250х330х110 |
| Масса, кг, не более:     блок датчикаБПУБИ |       0,132 |
| Средний срок службы, лет | 10 |

 |