|  |
| --- |
| Технические характеристики |
| |  |  | | --- | --- | | Напряжение питания переменным током частотой 50±1 Гц, В | 220±22 | | Потребляемая мощность, В·А, не более:     блок датчика сигнализатора СИКЗ / БУГ  БПУ БИ | 2,5 / 0,5 20 20 | | Порог срабатывания блока датчика Системы:       СИКЗ, % НКПР БУГ, мг/м3 | 10/20 20/100 | | Время срабатывания блока датчика СИКЗ / БУГ, с, не более | 30/60 | | Время прогрева Системы, мин., не более | 30 | | Интервал времени работы блока датчика без регулировки порога срабатывания, мес., не менее | 12 | | Габаритные размеры (ВхДхШ), мм, не более: блок датчика  БПУ БИ | 40х100х60 250х330х110 250х330х110 | | Масса, кг, не более:      блок датчика БПУ БИ | 0,1 3 2 | | Средний срок службы, лет | 10 | |