#### Параметры программируемых источников напряжения для питания объекта контроля

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование параметров** | **Источник ПИН** |
| **ПИН-12** | **ПИН-30** | **ПИН-40** | **ПИН-60** |
| Диапазон | ±(0-12)В | ±(0-30)В | ±(0-40)В | ±(0-60)В |
| Погрешность задания | ± (0,005 Uз +10 мВ) | ± (0,005 Uз +10 мВ) | ± (0,005 Uз +10 мВ) | ± (0,005 Uз +10 мВ) |
| Ток нагрузки, А | 4,0 | 0,2 | 1,0 | 0,1 |

Обеспечивается измерение токов потребления от ПИН в 6-ти поддиапазонах от 4 А до 10 нА, предел допускаемой основной погрешности ± 0,006I пот.