|  |  |
| --- | --- |
| Наименование параметра | Значение параметра |
| Диапазон измерений скорости воздушного потока (ветра), м/с  | 0,5 - 60 |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений скорости воздушного потока (ветра),  м/с,где V - измеренное значение скорости воздушного потока (ветра), м/с, | ± (0,3+0,02∙V)  V< 10  ± 0,05∙V            V ≥10  |
| Диапазон измерений направлений воздушного потока (ветра), градус | 0 - 360 |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности, измерений направления воздушного потока (ветра), градус | ± 3 |
| Напряжение питания постоянного тока, В (внешний источник) | от 20 до 27 |
| Габаритные размеры, мм | 400х280х520 |
| Масса, кг | 3,2 |
| Диапазон температуры окружающей среды, оС  | от минус 50  до 50 |
| Относительная влажность окружающего воздуха, % | до 98 при 35оС |
| Средний срок службы, лет | 8 |
| Средняя наработка на отказ, ч | 20000 |