**Технические характеристики**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **ЖКУ53-70** | **ЖКУ53-100** | **ЖКУ53-150** |
| Тип кривой силы света в горизонтальной плоскости | широкая | широкая | широкая |
| Тип кривой силы света в вертикальной плоскости | глубокая | глубокая | глубокая |
| Тип источника света | Натриевая лампа высокого давления, патрон Е40 | Натриевая лампа высокого давления, патрон Е40 | Натриевая лампа высокого давления, патрон Е40 |
| Потребляемая мощность, Вт | не более 70 | не более 100 | не более 150 |
| Номинальная частота, Гц | 50 | 50 | 50 |
| Напряжение питания, В | 220±22 | 220±22 | 220±22 |
| Степень защиты | IP 65 | IP 65 | IP 65 |
| Диапазон рабочих температур | от -40°С до +40°С | от -40°С до +40°С | от -40°С до +40°С |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I | I | I |
| Коэффицент мощности | 0,92 | 0,92 | 0,92 |
| Масса, кг | 6,1 | 6,1 | 6,1 |
| Срок службы, лет | 10 | 10 | 10 |