**Расчетная таблица**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование изделия** | | СЭЛТ  ВП-2 3/50 | **СЭЛТ ВП-2 4/30** | **СЭЛТ ВП-2 6/25** | **СЭЛТ ВП-5 7,5/50** | **СЭЛТ ВП-5 8/30** | **СЭЛТ ВП-5 10/30** | **СЭЛТ ВП-6 12/30** | **СЭЛТ ВП-6**  **10/50** |
| Вых. напряжение, кВ | | **3** | **4** | **6** | **7,5** | **8** | **10** | **12** | **10** |
| Рабочий ток ламп, мА | | **50** | **30** | **25** | **50** | **30** | **30** | **30** | **50** |
| Вых. мощность, Вт | | **60** | **60** | **75** | **185** | **150** | **155** | **170** | **190** |
| Входное напряжение, В | | **220 В** | | | | | | | |
| Габариты | | **185 х 45 х 40 мм - plasticbox** | | | **223 х 90 х 60 мм - metalbox** | | | | |
| Масса | | **0,4 кг.** | | | **1,1 кг.** | | | | |
| **Электрическая длина в метрах,**  **включая электроды**  **неон**  **(смесь К4)** | **d 8 мм** | - | 2,1 (2,4) | 3,4  (3,7) | - | - | - | 6,8  (7,5) | - |
| **d 10 мм** | - | 2,5 (3,2) | 4,0   (4,9) | 5,2  (6,2) | 6,5   (7,8) | 7,2   (8,5) | 8,7 (10,1) | 7,2  (8,5) |
| **d12 мм** | 2,3 (2,9) | 3,2 (3,9) | 4,9  (6,0) | 6,4   (7,6) | 8,0 (10,0) | 8,8 (10,7) | 10,7 (12,5) | 8,8   (10,7) |
| **d 15 мм** | 2,9 (3,9) | 4,0 (5,1) | 6,0  (7,6) | 8,0 (9,5) | 10,2 (12,3) | 11,0 (13,0) | 13,2 (15,3) | 11,0  (13,0) |
| **d 20 мм** | 4,1  (5,2) | 5,8 (6,7) | 8,8 (10,1) | 11,1 (12,9) | 14,0 (16,2) | 15,2 (17,5) | 18,2 (20,8) | 15,2  (17,5) |
| **d 25 мм** | 6,3  (7,6) | 8,2 (9,8) | 12,6 (14,6) | 15,5 (18,4) | 19,2 (22,8) | 20,5 (24,6) | 24,8 (29,4) | 20,5  (24,6) |