|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ** | | |
| Привод | ПС-90ГП-25 | ПС-90ГП-25А |
| Производитель привода | АО «ОДК-ПМ» | |
| Номинальная мощность, МВт | 22,5 | 25,0 |
| КПД на клеммах генератора , (станционные условия), % | 36,2 | 36,8 |
| Коэффициент использования топлива (когенерация), % | 85,68 | 86,3 |
| Расход топливного газа на номинальном режиме, кг\ч | 4 475 | 4 891 |
| Межремонтный ресурс, час. | 25 000 | |
| Назначенный ресурс, час. | 100 000 | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **TECHNICAL DATA** | | |
| Drive | PS-90GP-25 | PS-90GP-25A |
| Drive manufacturer | UEC – Perm Engines | |
| Rated output, MW | 22,5 | 25 |
| Efficiency at generator terminals (operating conditions), % | 36,2 | 36,8 |
| Fuel utilization factor (cogeneration), % | 85,68 | 86,3 |
| Gas fuel flow at nominal rating, kg/h | 4 475 | 4 891 |
| Overhaul life expectancy, h | 25 000 | |
| Assigned life, h | 100 000 | |