**Технические характеристики**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Газоперекачивающий агрегат** | **ГПА-4РМ** | **ГПА-6.3РМ** | **ГПА-10РМ** |
| Мощность, потребляемая нагнетателем, МВт | 3.5 ... 3.8 | 5.7 ... 5.9 | 9.35 ... 10.0 |
| Давление газа на выходе из нагнетателя, МПа | 3.96 ... 11.6 | 5.49 | 6.36 ... 7.45 |
| Степень сжатия | 1.42 ... 2.42 | 1.35 ... 1.45 | 1.23 ... 1.44 |

Справочные данные. Характеристики зависят от типа энергообъекта и применяемого оборудования.  
**Specification**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Gas-pumping unit** | **GPA-4RM** | **GPA-6.3RM** | **GPA-10RM** |
| Power consumption by pump, MW | 3.5 ... 3.8 | 5.7 ... 5.9 | 9.35 ... 10.0 |
| Output gas pressure, MPa | 3.96 ... 11.6 | 5.49 | 6.36 ... 7.45 |
| Pump pressure ratio | 1.4 ... 2.42 | 1.35 ... 1.45 | 1.23 ... 1.44 |

For reference purposes. Specifications depend on the facility type and the equipment applied.