**Основные технические характеристики:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Модификации ТВ3-117 (OEI)** | **ТВ3-117ВМ  серии 02** | **ТВ3-117ВМА  серии 02** |
| **Чрезвычайный режим (Н=0, V=0, МСА+150С):** | | |
| мощность, л.с. | 2200 | 2400 |
| **Взлетный режим (Н=0, V=0):** | | |
| мощность (МСА+25/150С), л.с. | 2000 | 2200 |
| удельный расход топлива (MCA), г/л.с. час | 220 | 215 |
| **Крейсерский режим (Н=0, V=0, МСА+150С):** | | |
| мощность, л.с. | 1500 | 1500 |
| **мощность, л.с.** | | |
| длина | 2055 | 2055 |
| ширина | 660 | 660 |
| высота | 728 | 728 |
| **Масса, кг** | 295 | 295 |

**Basiс specifications:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **TV3-117 versions (OEI)** | **TV3-117VM  series 02** | **TV3-117VMA  series 02** |
| **Emergency performance (Н=0, V=0, ISA+150С):** | | |
| power, hp | 2200 | 2400 |
| **Takeoff performance** | | |
| power (ISA+25/150С), hp | 2000 | 2200 |
| specific fuel consumption, g/hp/hr | 220 | 215 |
| **Cruising performance (Н=0, V=0, ISA+15°С)** | | |
| power, hp | 1500 | 1500 |
| **Dimensions, mm:** | | |
| Length | 2055 | 2055 |
| Width | 660 | 660 |
| Height | 728 | 728 |
| **Weight, kg** | 295 | 295 |