|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 型号 | PV221 | PV331 |
| 标称内容积（升） | 324 | 768 |
| 性能 | 温度范围 | (环境温度+20)℃～200℃ |
| 温度波动度（按GB/T5170.2-2008规则表示） | ≤100℃: 0.4℃    ≤200℃: 0.8℃ |
| 温度偏差 | ±2.0℃ |
| 升温时间 | (环境温度+20)℃→200℃：≤40min | (环境温度+20)℃→200℃：≤60min |
| 内部尺寸(mm) | W610×H900×D600 | W830×H1200×D800 |
| 外部尺寸(mm)（不含凸起部分） | W770×H1500×D925 | W1030×H1800×D1145 |
| 适用电源 | 220V（单相+保护地线） | 380V（三相四线+保护地线） |

