

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 型号 | SPH | SPHH |
| 101 | 201 | 301 | 401 | 101 | 201 | 301 | 401 |
| 标称内容积（升） | 91 | 216 | 512 | 1000 | 91 | 216 | 512 | 1000 |
| 温度范围 | (环境温度+20)℃～+200℃ | (环境温度+20)℃～+300℃ |
| 温度波动度（按GB/T5170.2-2008规则表示） |   ≤100℃时 | 0.4℃ | 0.4℃ | 0.4℃ | 0.4℃ |
|   ≤200℃时 | 0.8℃ | 0.8℃ |
|   ≤300℃时 |                      | 0.8℃ | 1.2℃ |
| 温度偏差 |   ≤100℃时 | ±1.5℃ | ±2.0℃ | ±1.5℃ | ±1.5℃ | ±2.0℃ |
|   ≤200℃时 | ±2.0℃ | ±2.0℃ | ±2.0℃ |
|   ≤300℃时 |                     | ±3.0℃ | ±4.0℃ |
|  升温时间 |     ≤60min |     ≤75min |     ≤75min |     ≤85min |
| 内部尺寸(mm) | W | 450 | 600 | 800 | 1000 | 450 | 600 | 800 | 1000 |
| H | 450 | 600 | 800 | 1000 | 450 | 600 | 800 | 1000 |
| D | 450 | 600 | 800 | 1000 | 450 | 600 | 800 | 1000 |
| 外部尺寸（不含凸起部分）(mm) | W | 1040 | 1190 | 1500 | 1730 | 1040 | 1190 | 1500 | 1730 |
| H | 1260 | 1370 | 1715 | 1800 | 1260 | 1370 | 1715 | 1800 |
| D | 635 | 785 | 1065 | 1775 | 635 | 785 | 1065 | 1775 |
| 适用电源 | 220V（单相+保护地线） | 380V（三相四线+保护地线） | 220V（单相+保护地线） | 380V（三相四线+保护地线） |