

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号 | | PH | | | | PHH | | | |
| 101 | 201 | 301 | 401 | 101 | 201 | 301 | 401 |
| 标称内容积（升） | | 91 | 216 | 512 | 1000 | 91 | 216 | 512 | 1000 |
| 温度范围 | | (环境温度+20)℃～+200℃ | | | | (环境温度+20)℃～+300℃ | | | |
| 温度波动度（按GB/T5170.2-2008规则表示） | ≤100℃时 | 0.4℃ | | 0.4℃ | | 0.4℃ | | 0.4℃ | |
| ≤200℃时 | 0.8℃ | | 0.8℃ | |
| ≤300℃时 |  | | | | 0.8℃ | | 1.2℃ | |
| 温度偏差 | ≤100℃时 | ±1.5℃ | | | ±2.0℃ | ±1.5℃ | | ±1.5℃ | ±2.0℃ |
| ≤200℃时 | ±2.0℃ | | | ±2.0℃ | | ±2.0℃ | |
| ≤300℃时 |  | | | | ±3.0℃ | | ±4.0℃ | |
| 升温时间 | | ≤40min | | ≤60min | | ≤60min | | ≤70min | |
| 内部尺寸 (mm) | W | 450 | 600 | 800 | 1000 | 450 | 600 | 800 | 1000 |
| H | 450 | 600 | 800 | 1000 | 450 | 600 | 800 | 1000 |
| D | 450 | 600 | 800 | 1000 | 450 | 600 | 800 | 1000 |
| 外部尺寸 （不含凸起部分）(mm) | W | 1040 | 1190 | 1500 | 1730 | 1040 | 1190 | 1500 | 1730 |
| H | 820 | 970 | 1210 | 1480 | 820 | 970 | 1210 | 1480 |
| D | 635 | 785 | 1065 | 1275 | 635 | 785 | 1065 | 1275 |
| 适用电源 | | 220V （单相+保护地线） | | 380V （三相四线+保护地线） | | 220V （单相+保护地线） | | 380V （三相四线+保护地线） | |