
**[Main technical parameter](http://www.gws.net.cn/img/201704051435061043.jpg" \t "_blank)**



主要技术指标

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号 | | MC-811-2 | MC-811-3 | MC-411 |
| 标称内容（升） | | 60 | | |
| 性能 | 温度范围 | -80~+150℃ | | -40~+150℃ |
| 温度波动度 | ≤0.5℃(按GB/T5170.2-2008规则表示) | | |
| 温度偏差 | ±2.0℃ | | |
| 升温时间 | +20→+150℃≤30min | | |
| 降温时问 | +20→-70℃≤60min | | +20→-40℃≤60min |
| 内部尺寸(mm) | | W400× H375 × D400 | | |
| 外部尺寸（不含凸起部分）(mm) | | W900 × H1280 × D610 | | |
| 适用电源 | | 220V（单相+保护地线） | 380V（三相四线+保护地线） | |
| 冷凝方式 | | 风冷 | | |