**[Main technical parameter](http://www.gws.net.cn/img/201704051435061043.jpg%22%20%5Ct%20%22_blank)**



主要技术指标

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 型号 |     MC-811-2 | MC-811-3 | MC-411 |
| 标称内容（升） |     60 |
|   性能 |     温度范围 |     -80~+150℃ |     -40~+150℃ |
|   温度波动度 |     ≤0.5℃(按GB/T5170.2-2008规则表示) |
|     温度偏差 |     ±2.0℃ |
|     升温时间 |    +20→+150℃≤30min |
|     降温时问 |     +20→-70℃≤60min |     +20→-40℃≤60min |
|     内部尺寸(mm) | W400× H375 × D400 |
|     外部尺寸（不含凸起部分）(mm) | W900 × H1280 × D610 |
| 适用电源 | 220V（单相+保护地线） | 380V（三相四线+保护地线） |
| 冷凝方式 | 风冷 |