**[Main technical parameter](http://www.gws.net.cn/img/201704051435233133.jpg%22%20%5Ct%20%22_blank)**



主要技术指标

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 型号 | MW3030 | MT3065 |
| 标称内容积（升） | 30 |
| 性能 | 温度范围 | -30℃～+150℃ | -65℃～+150℃ |
| 湿度范围 | (25～98)%RH/(25～85) ℃ | ———— |
| 温度波动度 | 1℃(按GB/T5170.2-2008规则表示) |
| 温度偏差 | ±2.0℃（温度≤100℃时）；±3.0℃（温度>100℃时） |
| 湿度偏差 | ±3.0 % RH(>75%RH时); ±5.0% RH(≤75% RH时) | ———— |
| 升温时间 | -30℃→+150℃ | -65℃→+150℃ |
| ≤35min | ≤40min |
| 降温时间 | +20℃→-25℃ | +20℃→-60℃ |
| ≤30min | ≤50min |
| 内部尺寸(mm) | W300×H400×D250 |
| 外部尺寸（不含凸起部分）(mm) | W480×H805×D850 |
| 适用电源 | 220V（单相+保护地线） |
| 冷凝方式 | 风冷 |