
**[Main technical parameter](http://www.gws.net.cn/img/201704051435233133.jpg" \t "_blank)**



主要技术指标

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 型号 | | MW3030 | MT3065 |
| 标称内容积（升） | | 30 | |
| 性 能 | 温度范围 | -30℃～+150℃ | -65℃～+150℃ |
| 湿度范围 | (25～98)%RH/(25～85) ℃ | ———— |
| 温度波动度 | 1℃(按GB/T5170.2-2008规则表示) | |
| 温度偏差 | ±2.0℃（温度≤100℃时）；±3.0℃（温度>100℃时） | |
| 湿度偏差 | ±3.0 % RH(>75%RH时); ±5.0% RH(≤75% RH时) | ———— |
| 升温时间 | -30℃→+150℃ | -65℃→+150℃ |
| ≤35min | ≤40min |
| 降温时间 | +20℃→-25℃ | +20℃→-60℃ |
| ≤30min | ≤50min |
| 内部尺寸(mm) | | W300×H400×D250 | |
| 外部尺寸（不含凸起部分）(mm) | | W480×H805×D850 | |
| 适用电源 | | 220V（单相+保护地线） | |
| 冷凝方式 | | 风冷 | |