**[Main technical parameter](http://www.gws.net.cn/img/201704051448037913.jpg%22%20%5Ct%20%22_blank)**



要技术指标

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 型号 | H 型 | S型 | L 型 |
| TSG-71H-W | TSG-71S-A/W | TSG-101S-W | TSG-201S-W | TSG-71L-A | TSG-101L-A |
| 标称内容积（升） | 70 | 70 | 100 | 200 | 70 | 100 |
| 试验方式 | 气动风门切换2温区或3温区 |
| 性 能 | 高温室 | 预热上限温度 | +200℃ |
| 升温速率 | 常温→+200℃≤15min |
| 低温室 | 预冷下限温度 | ﹣77℃ | ﹣75℃ | ﹣75℃ |
| 降温速率 | 常温→-75℃≤55min | 常温→-75℃≤45min | 常温→-75℃≤55min | 常温→-75℃≤50min | 常温→-75℃≤50min | 常温→-75℃≤75min |
| 试验室 | 温度偏差 | ±2℃（≤+150℃时），±3℃（＞+150℃时） |
| 温度范围 | （+60~+200）℃~（-70~0）℃ | （+60~+200）℃~（-65~0）℃ |
| 温度恢复时间 | 5min以内 | 10min以内 | 5min以内 |
| 试样重量  | 3.5kg | 5kg | 5kg | 20kg | 2.5kg | 2.5kg |
| 内部尺寸(mm) | W | 410 | 410 | 650 | 650 | 410 | 650 |
| H | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 |
| D | 370 | 370 | 370 | 670 | 370 | 370 |
| 外部尺寸（不含凸起部分）(mm) | W | 1310 | 1310 | 1550 | 1550 | 1310 | 1550 |
| H | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 |
| D | 1830 | 1530 | 1530 | 1830 | 1530 | 1530 |