**[Main technical parameter](http://www.gws.net.cn/img/201704051440270833.jpg%22%20%5Ct%20%22_blank)**



主要技术指标

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 型号包含湿度控制---CW不含湿度控制---CT | CW/T0670W5CW/T0670W10CW/T0670W15 | CW/T1270W5CW/T1270W10CW/T1270W15 | CW/T2770W5CW/T2770W10CW/T2770W15 |
|     标称内容积（m3） | 0.62 | 1.20 | 2.73 |
| 性能 | 温度范围 | -70℃～+150℃ |
|  湿度范围(仅湿热型） | (20～98) %RH/ (20～85) ℃ |
| 温度波动度 | ≤0.5℃(按GB/T5170.2-2008规则表示) |
| 温度偏差 | ±1.5℃ |
| 湿度偏差(仅湿热型） | ±3.0%RH(湿度>75%RH),   ±5.0%RH（湿度≤75%RH) |
| 温度变化速率 | 5/10/15℃/min（标准负载下，-55℃～+70℃，全程平均，入风区控制点测量） |
| 标准负载 | 15kg铝锭，350W发热量 | 50kg铝锭，700W发热量 | 100kg铝锭，1000W发热量 |
| 内部尺寸(mm) | W | 800 | 1000 | 1300 |
| H | 1100 | 1200 | 1500 |
| D | 700 | 1000 | 1400 |
| 适用电源 | 380V（三相四线+保护地线） |
| 额定功率（KW） | CW | W5:25、W10:40、W15:50 | W5:40、W10:50、W15:80 | W5:60、W10:85、W15:115 |
| CT | W5:22、W10:37、W15:48 | W5:35、W10:45、W15:75 | W5:55、W10:80、W15:108 |
| 冷凝方式 | 水冷 |