**Технические характеристики**

Цвет свечениякрасный

Сила света в вертикальной плоскости

– в угле рассеяния от –6° до 4°

– в угле рассеяния от 4° до 15°

– в угле рассеяния от 15° до 65°

– в угле рассеяния от 65° до 90

более 4кд

более 20кд>

более 4кд

более 10кдУгол рассеяния в горизонтальной плоскости360°Неравномерность распределения силы света в горизонтальной плоскостине более ±20%Освещенность окна фотоавтомата ПСПК02–220, ПСПК05–5,2, ПСПК06–5,2, при которой происходит включение/отключение прибораот 40 до 100 лкНоминальное напряжение питания

– приборов ПСПК01-220; ПСПК02-220

– приборов ПСПК04-5,2; ПСПК05-5,2; ПСПК06-5,2

– приборов ПСПК07-50

~ 220 В ± 10

5,2 В ± 10 %
50 В ± 10 %

Потребляемая мощность≤ 5 ВтПотребляемая мощность ПСПК02≤ 7 ВтГабаритные размеры прибора:

– максимальный диаметр
– высота

60 мм
235 мм

## Масса прибора≤ 3,0 кгКреплениетруба с резьбой G ¾'' BЧертежи и схемы

