**Технические характеристики**

Цвет свечениякрасный

Сила света в вертикальной плоскости

– в угле рассеяния от –6° до 4°

– в угле рассеяния от 4° до 15°

– в угле рассеяния от 15° до 65°

– в угле рассеяния от 65° до 90

более 4кд

более 20кд>

более 4кд

более 10кдУгол рассеяния в горизонтальной плоскости360°Неравномерность распределения силы света в горизонтальной плоскостине более ±20%Освещенность окна фотоавтомата ПСПК02–220, ПСПК05–5,2, ПСПК06–5,2, при которой происходит включение/отключение прибораот 40 до 100 лкНоминальное напряжение питания

– приборов ПСПК01-220; ПСПК02-220

– приборов ПСПК04-5,2; ПСПК05-5,2; ПСПК06-5,2

– приборов ПСПК07-50

~ 220 В ± 10




5,2 В ± 10 %  
50 В ± 10 %

Потребляемая мощность≤ 5 ВтПотребляемая мощность ПСПК02≤ 7 ВтГабаритные размеры прибора:

– максимальный диаметр  
– высота

60 мм  
235 мм

## Масса прибора≤ 3,0 кгКреплениетруба с резьбой G ¾'' B Чертежи и схемы

[](https://www.niipp.ru/upload/iblock/218/218ffcf9d1efadf741530369fc644506.png)[](https://www.niipp.ru/upload/iblock/2ae/2ae883365f8c06193ffae20f52433329.png)[](https://www.niipp.ru/upload/iblock/df0/df03318c698fd3662c01648ebad72389.png)