

| **Технические характеристики** | |
| --- | --- |
| Цвет свечения | красный |
| Сила света в вертикальной плоскости  – в угле рассеяния от –6° до 4°  – в угле рассеяния от 4° до 15°  – в угле рассеяния от 15° до 65°  – в угле рассеяния от 65° до 90 | более 4кд  более 20кд>  более 4кд  более 10кд |
| Угол рассеяния в горизонтальной плоскости | 360° |
| Неравномерность распределения силы света в горизонтальной плоскости | не более ±20% |
| Освещенность окна фотоавтомата ПСПК02–220, ПСПК05–5,2, ПСПК06–5,2, при которой происходит включение/отключение прибора | от 40 до 100 лк |
| Номинальное напряжение питания  – приборов ПСПК01-220; ПСПК02-220  – приборов ПСПК04-5,2; ПСПК05-5,2; ПСПК06-5,2  – приборов ПСПК07-50 | ~ 220 В ± 10  5,2 В ± 10 % 50 В ± 10 % |
| Потребляемая мощность | ≤ 5 Вт |
| Потребляемая мощность ПСПК02 | ≤ 7 Вт |
| Габаритные размеры прибора:  – максимальный диаметр – высота | 60 мм 235 мм |
| Масса прибора | ≤ 3,0 кг |
| Крепление | труба с резьбой G ¾'' B |

**Чертежи и схемы**

[](https://www.niipp.ru/upload/iblock/db4/db4776a5cad7369cde85a9ef7628070d.png)[](https://www.niipp.ru/upload/iblock/a0d/a0dcced75dbac66e3f4243dcf21357b2.png)