| **Технические характеристики** |
| --- |
| Цвет свечения | красный |
| Сила света в вертикальной плоскости– в угле рассеяния от –6° до 4°– в угле рассеяния от 4° до 15°– в угле рассеяния от 15° до 65°– в угле рассеяния от 65° до 90 | более 4кдболее 20кд>более 4кдболее 10кд |
| Угол рассеяния в горизонтальной плоскости | 360° |
| Неравномерность распределения силы света в горизонтальной плоскости | не более ±20% |
| Освещенность окна фотоавтомата ПСПК02–220, ПСПК05–5,2, ПСПК06–5,2, при которой происходит включение/отключение прибора | от 40 до 100 лк |
| Номинальное напряжение питания– приборов ПСПК01-220; ПСПК02-220– приборов ПСПК04-5,2; ПСПК05-5,2; ПСПК06-5,2– приборов ПСПК07-50 | ~ 220 В ± 105,2 В ± 10 %50 В ± 10 % |
| Потребляемая мощность | ≤ 5 Вт |
| Потребляемая мощность ПСПК02 | ≤ 7 Вт |
| Габаритные размеры прибора:– максимальный диаметр– высота | 60 мм235 мм |
| Масса прибора | ≤ 3,0 кг |
| Крепление | труба с резьбой G ¾'' B |

**Чертежи и схемы**

