**Основные технические характеристики:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | ВР-2Б | ВР-8А | ВР-14 | ВР-24 | ПВР-800-1 (левый) | ПВР-800-2(правый) | ВР-252 |
| **Обороты входного вала, об./мин** | 5804 | 12000 | 15000 | 15000 | 6226 | 15000 | 15000 |
| **Передаточное отношение к валу несущего винта** | 0.0417 | 0.016 | 0.0128 | 0.016 | 0.05027 | 0.415 | 0.01815 |
| **Мощность взлетного режима, л.с.** | 2х437 | 2x1500 | 2x2100 | 2х2360 | 2х2425 | 2425 | 2х2425 |
| **Габаритные размеры, мм:** |   |   |   |   |   |   |   |
| длина | 855 | 1055.6 | 1200 | 1210 | 1130 | 625 | 1066 |
| ширина | 876 | 880 | 880 | 885 | 910 | 524 | 1284 |
| высота | 1478 | 1759.5 | 1760 | 1765 | 3175 | 606 | 3064 |
| **Масса, кг** | 300 | 785 | 820 | 830 | 925 | 69 | 1025 |
| **Назначенный ресурс, часов** | 4500 | 13500 | 8000 | 3000 | 900 | 900 | 3000 |
| **Срок службы, лет** | 12 | 18 | 18 | 18 | 12 | 12 | 15 |

**Principal specifications:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | VR-2Б | VR-8А | VR-14 | VR-24 | PVR-800-1 (left) | PVR-800-2 (right) | VR-252 |
| **Input shaft speed, rpm** | 5804 | 12000 | 15000 | 15000 | 6226 | 15000 | 15000 |
| **Main rotor/shaft gear ratio** | 0.0417 | 0.016 | 0.0128 | 0.016 | 0.05027 | 0.415 | 0.01815 |
| **Power at takeoff, hp** | 2х437 | 2x1500 | 2x2100 | 2х2360 | 2х2425 | 2425 | 2х2425 |
| **Dimensions, mm:** |   |   |   |   |   |   |   |
| length | 855 | 1055.6 | 1200 | 1210 | 1130 | 625 | 1066 |
| width | 876 | 880 | 880 | 885 | 910 | 524 | 1284 |
| height | 1478 | 1759.5 | 1760 | 1765 | 3175 | 606 | 3064 |
| **Weight, kg** | 300 | 785 | 820 | 830 | 925 | 69 | 1025 |
| **MTBF, hours** | 4500 | 13500 | 4000 | 3000 | 900 | 900 | 2000 |
| **Service life, years** | 12 | 18 | 18 | 18 | 12 | 12 | 15 |

Spesifikasi teknis utama:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kecepatan rotasi poros input, rpm (Rotasi (putaran) per menit) | VR-2Б | VR-8А | VR-14 | VR-24 | PVR-800-1 (left) | PVR-800-2 (right) |
| Rasio transmisi gigi terhadap poros rotor | 5804 | 12000 | 15000 | 15000 | 6226 | 15000 |
| Daya dalam mode lepas landas, hp | 0.0417 | 0.016 | 0.0128 | 0.016 | 0.05027 | 0.415 |
| Dimensi, mm: | 2х437 | 2x1500 | 2x2100 | 2х2360 | 2х2425 | 2425 |
| Panjangnya |   |   |   |   |   |   |
| Lebarnya | 855 | 1055.6 | 1200 | 1210 | 1130 | 625 |
| Tingginya | 876 | 880 | 880 | 885 | 910 | 524 |
| Berat kg | 1478 | 1759.5 | 1760 | 1765 | 3175 | 606 |
| Waktu rata-rata sebelum kerusakan (MTBF), jam | 300 | 785 | 820 | 830 | 925 | 69 |
| Jangka layanan, tahun | 4500 | 13500 | 4000 | 3000 | 900 | 900 |
| Kecepatan rotasi poros input, rpm (Rotasi (putaran) per menit) | 12 | 18 | 18 | 18 | 12 | 12 |