Spesifikasi:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modifikasi TV3-117 (OEI) | **TV3-117VM  series 02** | **TV3-117VMA  series 02** |
| Mode darurat (Н = 0, V = 0, МСА + 150С): | | |
| Daya, hp | 2200 | 2400 |
| Mode lepas landas (H = 0, V = 0): | | |
| Daya (МСА + 25 / 150С), hp | 2000 | 2200 |
| Konsumsi bahan bakar jenis (MCA), g / hp h | 220 | 215 |
| Konsumsi bahan bakar jenis (MCA), g / hp h  Kecepatan jelajah (Н = 0, V = 0, МСА + 150С): | | |
| Daya, hp | 1500 | 1500 |
| Daya, hp | | |
| Panjangnya | 2055 | 2055 |
| Lebarnya | 660 | 660 |
| Tingginya | 728 | 728 |
| Berat kg | 295 | 295 |