**Spesifikasi teknis Utama BARK:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Modifikasi  BARK** | **BARK-6V, BARK-65 \*** | **BARK-78** | **BARK-42, 93, 88** |
| **Berat, kg** | 5 | 3 | maksimum 10 |
| **Dimensi, mm** | 360х235х80 | 196х160х78 | 375х240х255 |
| **Konsumsi daya (maksimum), W** | 60 | 20 | Tanpa drive-drive 40. Dengan konsumsi sensor 50 |
| **Jumlah input ports** | 26 | 6 | 27 |
| **Jumlah output ports** | 22 | 8 | 48 |
| **Antarmuka** | RS-232, RS-422  CAN  GOST 18977-79 (ARINC) | RS-232 | RS-232, RS-422  GOST 18977-79 (ARINC) |

\* - BARK-12, -57, -60 dan -65 menggunakan berbagai perangkat lunak dan skema koneksi.