**Характеристики**

|  |  |
| --- | --- |
| Производитель | "АМТ-СПЕЦАВИА" |
| Страна-производитель | Россия.  Оборудование сертифицировано на территории Таможенного Союза и в Евросоюзе (CE).  Регистрационный номер Декларации о соответствии ТС N RU Д- RU.AЛ92.В.17528  Код ТН ВЭД ТС 8479100000, Серийный выпуск. |
| Тип привода | Шаговые электродвигатели с цилиндрическими редукторами |
| Тип | Портальный строительный 3D-принтер среднего формата (с увеличенным рабочим полем) серии S- (Medium-format portal COP-printer series S)  Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 4833-001-21740072-2016 |
| Назначение | Печать элементов зданий, малых форм до 55 кв.м. Принтер предназначен для установки в цехе. |
| Производительность, куб.м./ч | 0,6 |
| Рабочая зона, мм | 7500х7400х1050 |
| Комплектация | Принтер, ноутбук, комплект лицензионного ПО, шкаф управления, паспорт, руководство по эксплуатации на русском языке, невозвратная транспортная упаковка |
| Скорость позиционирования,  Точность позиционирования | 12 м/мин  2 мм |
| Потребляемая мощность, кВт | 4,0 |
| Размер печатаемого слоя, мм  (высота, ширина) | 10 х 30-40 |
| Расход бетона, м3 на 1 кв.м стены при 4-х слойной печати | 0,12 |
| Гарантия | 12 месяцев |
|  |  |

**Габариты**

|  |  |
| --- | --- |
| Длина, мм | 8100 |
| Ширина, мм | 8000 |
| Высота, мм | 3300 |
| Вес, кг | 1320 |