**Характеристики**

|  |  |
| --- | --- |
| Производитель | "АМТ-СПЕЦАВИА" |
| Страна-производитель | РоссияОборудование сертифицировано на территории Таможенного Союза и в Евросоюзе (CE).**Регистрационный номер Декларации о соответствии ТС N RU Д- RU.AЛ92.В.17528****Код ТН ВЭД ТС 8479100000, Серийный выпуск**. |
| Тип привода | Шаговые электродвигатели с цилиндрическими редукторами |
| Тип | Малоформатный портальный строительный 3D-принтер серии S- (Small-format portal COP-printer series S)**Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 4833-001-21740072-2016** |
| Назначение | Печать элементов зданий, малых форм до 12,6 м2. Принтер предназначен для установки в цехе. |
| Производительность, куб.м/ч | 0,7 |
| Рабочая зона, мм | 3500х3600х1000 |
| Комплектация | Принтер, ноутбук с комплектом лицензионного ПО, шкаф управления, паспорт, руководство по эксплуатации на русском языке, невозвратная транспортная упаковка, мойка высокого давления, мешалка ручная, три дополнительных сопла разных диаметров |
| Скорость позиционирования,Точность позиционирования | 12 м/мин2 мм |
| Потребляемая мощность, кВт | 2,5 |
| Размер печатаемого слоя, мм (высота, ширина) | От 5 до 20 / от 20 до 50 |
| Расход бетона, м3 на 1 кв.м стены при 4-х слойной печати | 0,12 |
| Гарантия | 12 месяцев |
|  |  |

**Габариты**

|  |  |
| --- | --- |
| Длина, мм | 4000 |
| Ширина, мм | 4000 |
| Высота, мм | 2800 |
| Вес, кг | 870 |