**Характеристики**

|  |  |
| --- | --- |
| Производитель | "АМТ-СПЕЦАВИА" |
| Страна-производитель | Россия  Оборудование сертифицировано на территории Таможенного Союза и в Евросоюзе (CE)  Регистрационный номер Декларации о соответствии ТС N RU Д- RU.AЛ92.В.17528  Код ТН ВЭД ТС 8479100000, Серийный выпуск. |
| Тип привода | Шаговые электродвигатели с планетарными  редукторами |
| Тип | Портальный  строительный 3D-принтер большого формата серии S-  (Large-format portal COP-printer series S)  Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 4833-001-21740072-2016 |
| Назначение | Печать элементов зданий, зданий и сооружений на фундаментах до 120 м2. |
| Производительность, куб.м/ч | 2,5 |
| Рабочая зона, мм | Длина 11500 Ширина 11000 Высота 6000 |
| Комплектация | Принтер, ноутбук, комплект лицензионного ПО, шкаф управления, электроподъемники, паспорт, руководство по эксплуатации на русском языке, невозвратная транспортная упаковка, мойка высокого давления, станция автоматизированного   приготовления и подачи смеси, три дополнительных сопла |
| Скорость позиционирования, Точность позиционирования | 12 м/мин 2 мм |
| Потребляемая мощность, кВт | 12 |
| Размер печатаемого слоя, мм (высота, ширина) | От 10 до 30 х от 40 до 80 |
| Расход бетона, куб.м на 1 кв.м стены при 4-х слойной печати | 0,12 - 0,25 |
| Гарантия | 12 месяцев |
|  |  |
| Срок поставки | От 3 месяцев |

|  |  |
| --- | --- |
| Длина, мм | 12000 |
| Ширина, мм | 12000 |
| Высота, мм | 7 000 |
| Вес, кг | 3800 |