|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Режим эксплуатации | Кол-во срабатываний | Частота коммутации, сраб/с, не более | Вид нагрузки, род тока |
| Ток,А | Напряжение, В |
| 5·10-6 | 5·10-2 | 1·106 | 100 | активная, постоянный, переменный |
| 0,01 | 5·10-2 | 5·107 | 100 | активная, постоянный |
| 0,01 | 5 | 2·107 | 100 | активная, постоянный |
| 0,5 | 20 | 5·104 | 10 | активная, постоянный |
| Operate mode | No of operations | Switching frequency, oper/sec, max | Load type, current type |
| Current, А | Voltage, V |
| 5·10-6 | 0.05 | 1·106 | 100 | resistive, DC, AC |
| 0.01 | 0.05 | 5·107 | 100 | resistive, DC |
| 0.01 | 5 | 2·107 | 100 | resistive, DC |
| 0.5 | 20 | 5·104 | 10 | resistive, DC |