|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Режим эксплуатации | | | Кол-во срабатываний | | Частота коммутации, сраб/с, не более | | Вид нагрузки, род тока |
| Ток,А | Напряжение, В | |
| 5·10-6 ... 0,01 | 0,01 ... 6 | | 1·108 | | 100 | | активная, постоянный, переменный |
| 0,001 ... 0,01 | 6 ... 15 | | 1·107 | | 100 | | активная, постоянный |
| 0,01 ... 0,1 | 15 ... 100 | | 5·105 | | 50 | | активная, постоянный |
| 0,1 ... 0,5 | 6 ... 24 | | 5·105 | | 50 | | активная, постоянный |
| Operate mode | | | | No of operations | | Switching frequency, oper/sec, max | Load type, current type |
| Current, А | | Voltage, V | |
| 5·10-6 ... 0,01 | | 0,01 ... 6 | | 1·108 | | 100 | resistive, DC, AC |
| 0,001 ... 0,01 | | 6 ... 15 | | 1·107 | | 100 | resistive, DC |
| 0,01 ... 0,1 | | 15 ... 100 | | 5·105 | | 50 | resistive, DC |
| 0,1 ... 0,5 | | 6 ... 24 | | 5·105 | | 50 | resistive, DC |