|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Режим эксплуатации | Кол-во срабатываний | Частота коммутации, сраб/с, не более | Вид нагрузки, род тока |
| Ток,А | Напряжение, В |
| 1·10-6... 1·10-4 | 5·10-2 ... 0,5 | 1·108 | 100 | активная, постоянный, переменный |
| 1·10-3 ... 1·10-2 | 1 ... 6 | 2·106 | 100 | активная, постоянный, переменный |
| 1·10-2...0,25 | 1...100 | 1·106 | 100 | активная, постоянный |
| 0,25...1,0 | 1 ... 20 | 1·105 | 100 | активная, постоянный |
| - | 12 | 2·105 | 0,2 | ламповая (лампа T4W) |
| Operate mode | No of operations | Switching frequency, oper/sec, max | Load type, current type |
| Current, А | Voltage, V |
| 1·10-6... 1·10-4 | 0,05 ... 0,5 | 1·108 | 100 | resistive, DC, AC |
| 1·10-3 ... 1·10-2 | 1 ... 6 | 2·106 | 100 | resistive, DC, AC |
| 0,01...0,25 | 1...100 | 1·106 | 100 | resistive, DC |
| 0,25 ... 1,0 | 1 ... 20 | 1·105 | 100 | resistive, DC |
| - | 12 | 2·105 | 0.2 | Lamp T4W |