|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Operate mode | No of operations | Switching frequency, oper/sec, max | Load type, current type |
| Current, А | Voltage, V |
| 5·10-6... 0,01 | 5·10-2 ... 10 | 1·107 | 100 | resistive, DC, AC |
| 0,01 ... 0,5 | 10 ... 50 | 5·105 | 50 | resistive, DC |
| 0,5 ... 1,0 | 50 ... 100 | 2,5·104 | 10 | resistive, DC |
| 5·10-6 ... 0,01 | 100 ... 250 | 1·105 | 50 | resistive, DC |
| Режим эксплуатации | Кол-во срабатываний | Частота коммутации, сраб/с, не более | Вид нагрузки, род тока |
| Ток,А | Напряжение, В |
| 5·10-6... 0,01 | 5·10-2 ... 10 | 1·107 | 100 | активная, постоянный, переменный |
| 0,01 ... 0,5 | 10 ... 50 | 5·105 | 50 | активная, постоянный |
| 0,5 ... 1,0 | 50 ... 100 | 2,5·104 | 10 | активная, постоянный |
| 5·10-6 ... 0,01 | 100 ... 250 | 1·105 | 50 | активная, постоянный |