|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Operate mode | | | No of operations | | Switching frequency, oper/sec, max | | Load type, current type |
| Current, А | Voltage, V | |
| 5·10-6... 0,01 | 5·10-2 ... 10 | | 1·107 | | 100 | | resistive, DC, AC |
| 0,01 ... 0,5 | 10 ... 50 | | 5·105 | | 50 | | resistive, DC |
| 0,5 ... 1,0 | 50 ... 100 | | 2,5·104 | | 10 | | resistive, DC |
| 5·10-6 ... 0,01 | 100 ... 250 | | 1·105 | | 50 | | resistive, DC |
| Режим эксплуатации | | Кол-во срабатываний | | Частота коммутации, сраб/с, не более | | Вид нагрузки, род тока | |
| Ток,А | Напряжение, В |
| 5·10-6... 0,01 | 5·10-2 ... 10 | 1·107 | | 100 | | активная, постоянный, переменный | |
| 0,01 ... 0,5 | 10 ... 50 | 5·105 | | 50 | | активная, постоянный | |
| 0,5 ... 1,0 | 50 ... 100 | 2,5·104 | | 10 | | активная, постоянный | |
| 5·10-6 ... 0,01 | 100 ... 250 | 1·105 | | 50 | | активная, постоянный | |