|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Режим эксплуатации | Кол-во срабатываний | Частота коммутации, сраб/с, не более | Род тока |
| Ток,А | Напряжение, В | гр. ОР, АР, БР |
| 1·10-3... 0,1 | 0,05 ... 30 | 3·106 | 100 | постоянный, переменный |
| 5·10-2 ... 0,1 | 0,05 ... 30 | 2·106 | 100 | постоянный, переменный |
| 0,1 ... 0,25 | 0,05 ... 50 | 1·106 | 100 | постоянный, переменный |
| 1·10-3 ... 0,01 | 150 ... 180 | 3·105 | 100 | переменный |
| 1·10-2 ... 0,5 | 0,01 ... 6 | 5·104 | 100 | постоянный, переменный |
| Operate mode | No of operations | Switching frequency, oper/sec, max | Load type, current type |
| Current, А | Voltage, V |
| 1·10-3 ... 0,1 | 0,05 ... 30 | 3·106 | 100 | resistive, DC, AC |
| 5·10-2 ... 0,1 | 0,05 ... 30 | 2·106 | 100 | resistive, DC, AC |
| 0,1 ... 0,25 | 0,05 ... 50 | 1·106 | 100 | resistive, DC, AC |
| 1·10-3 ... 0,01 | 150 ... 180 | 3·105 | 100 | resistive, DC |
| 1·10-2 ... 0,5 | 0,01 ... 6 | 5·104 | 100 | resistive, DC, AC |