|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Режим эксплуатации | | | | Кол-во срабатываний | | Частота коммутации, сраб/с, не более | | Род тока |
| Ток,А | | Напряжение, В | | гр. ОР, АР, БР | |
| 1·10-3... 0,1 | | 0,05 ... 30 | | 3·106 | | 100 | | постоянный, переменный |
| 5·10-2 ... 0,1 | | 0,05 ... 30 | | 2·106 | | 100 | | постоянный, переменный |
| 0,1 ... 0,25 | | 0,05 ... 50 | | 1·106 | | 100 | | постоянный, переменный |
| 1·10-3 ... 0,01 | | 150 ... 180 | | 3·105 | | 100 | | переменный |
| 1·10-2 ... 0,5 | | 0,01 ... 6 | | 5·104 | | 100 | | постоянный, переменный |
| Operate mode | | | No of operations | Switching frequency, oper/sec, max | Load type, current type | |
| Current, А | Voltage, V | |
| 1·10-3 ... 0,1 | 0,05 ... 30 | | 3·106 | 100 | resistive, DC, AC | |
| 5·10-2 ... 0,1 | 0,05 ... 30 | | 2·106 | 100 | resistive, DC, AC | |
| 0,1 ... 0,25 | 0,05 ... 50 | | 1·106 | 100 | resistive, DC, AC | |
| 1·10-3 ... 0,01 | 150 ... 180 | | 3·105 | 100 | resistive, DC | |
| 1·10-2 ... 0,5 | 0,01 ... 6 | | 5·104 | 100 | resistive, DC, AC | |