|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Режим эксплуатации | | Кол-во срабатываний | Частота коммутации, сраб/с, не более | Вид нагрузки, род тока |
| Ток,А | Напряжение, В |
| 0,1 | 36 | 1·106 | 50 | активная, постоянный |
| 3,0 | 36 | 1·104 | 5 | активная, постоянный |
| 1,0 | 250 | 5·104 | 5 | активная, постоянный |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Operate mode | | No of operations, resistive/ind. | Switching frequency, oper/sec, max, resistive/ind. | Current type |
| Current, А | Voltage, V |
| 0.1 | 36 | 1·106 | 50 | resistive, DC |
| 3.0 | 36 | 1·104 | 5 | resistive, DC |
| 1.0 | 250 | 5·104 | 5 | resistive, DC |