|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Режим эксплуатации | | | Кол-во срабатываний | | Частота коммутации, сраб/с, не более | | Вид нагрузки, род тока |
| Ток,А | Напряжение, В | |
| 5·10-6... 1·10-4 | 5·10-2 ... 0,5 | | 5·106 | | 100 | | активная, постоянный, переменный |
| 1·10-4 ... 1·10-2 | 0,5 ... 15 | | 5·106 | | 100 | | активная, постоянный |
| 1·10-2 ... 5·10-2 | 10 ... 50 | | 2·105 | | 50 | | активная, постоянный |
| 5·10-2 ... 0,5 | 20 ... 100 | | 1·105 | | 50 | | активная, постоянный |
| 1·10-2 | 5 | | 5·106 | | 400 | | активная, постоянный |
| 1·10-2 | 30 | | 1·106 | | 50 | | активная, постоянный |
| 0,13 | 72 | | 1·106 | | 50 | | активная, постоянный |
| Operate mode | | | | No of operations | | Switching frequency, oper/sec, max | Load type, current type |
| Current, А | | Voltage, V | |
| 5·10-6... 1·10-4 | | 5·10-2 ... 0,5 | | 5·106 | | 100 | resistive, DC, AC |
| 1·10-4 ... 1·10-2 | | 0,5 ... 15 | | 5·106 | | 100 | resistive, DC |
| 1·10-2 ... 5·10-2 | | 10 ... 50 | | 2·105 | | 50 | resistive, DC |
| 5·10-2 ... 0,5 | | 20 ... 100 | | 1·105 | | 50 | resistive, DC |
| 0,01 | | 5 | | 5·106 | | 400 | resistive, DC |
| 0,01 | | 30 | | 1·106 | | 50 | resistive, DC |
| 0,13 | | 72 | | 1·106 | | 50 | resistive, DC |