|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Режим эксплуатации | | Кол-во срабатываний | Частота коммутации, сраб/с, не более | Вид нагрузки, род тока |
| Ток,А | Напряжение, В |
| Механическая износостойкость | | 1·108 | 100 | - |
| 5·10-6 ... 1·10-2 | 0,05 ... 6 | 1·107 | 50 | активная, постоянный, переменный |
| 1·10-2 ... 25·10-2 | 6 ... 60 | 1·104 | 50 | активная, постоянный |