|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Режим эксплуатации | Кол-во срабатываний | Частота коммутации, сраб/с, не более | Вид нагрузки, род тока |
| Ток,А | Напряжение, В |
| 1·10-4 ... 1·10-2 | 1000 ... 5000 | 5·105 | 10 | активная, постоянный |
| 1·10-4 ... 3,0 | 1 ... 1000 | 4·104 | 50 | активная, постоянный |

Интенсивность отказов λэ не более 1·10-7сраб-1при доверительной вероятности Р=0,6.