**Анестезиологический дыхательный контур**

|  |  |
| --- | --- |
| Диаметр гофрированного шланга: | 22 мм |
| Длина гофрированного шланга: | 160 см |
| Длина дополнительного гофрированного шланга: | 80 см |
| Материал контура: | полиэтилен (необходимость обеспечения прозрачно сти и эластичности с одновременным поддержанием комплайнса) |
| Общая длина контура с учетом коннекторов: | не менее 172 см |
| Комплектация поставки: | - 2 гофрированных шланга; - тройник 22М/15F-22М-22М; - тест-колпачок; - дополнительный гофрированный шланг 22 длиной 80 см; - прямые коннекторы 22М-22М (при необходимости). |
|  |  |

**Тепловлагообменник/Бактериальный стерильный фильтр**

|  |  |
| --- | --- |
| Внутренний объем: | ≥16 и ≤ 50 см3 |
| Тип фильтра: | бактериальный |
| Эффективность фильтрации: | ≥ 99.9 и ≤ 100 % |
|  |  |
| Стандартные коннекторы (ISO 5356-1): | 15/22 мм |
| Комплектация поставок: | фильтр 1 шт. |
|  |  |

**Бактериальный фильтр для медицинских газов**

|  |  |
| --- | --- |
| Внутренний объем: | ≥16 и ≤ 50 см3 |
| Тип фильтра: | бактериальный |
| Эффективность фильтрации: | ≥ 99.9 и ≤100 % |
| Стандартные коннекторы (ISO 5356-1): | 15/22 мм |
| Комплектации поставки: | фильтр 1 шт. |
|  |  |

**Гибкий соединитель**