**Характеристики**

|  |  |
| --- | --- |
| Производитель | ООО "СПЕЦАВИА" |
| Страна-производитель | Россия  Оборудование сертифицировано на территории Таможенного Союза.  Регистрационный номер Декларации о соответствии **ТС N RU Д- RU.AЛ92.В.17528**  Код ТН ВЭД ТС 8479100000, Серийный выпуск. |
| Тип | Corel XY |
| Тип | FDM (FFF) - принтер большого формата (3D) серии SL  Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 4833-001-21740072-2016 |
| Назначение | Печать пластиком, полиуретаном, резиной крупногабаритных деталей и изделий до 1,2 куб.м. |
| Материал | Все доступные пластики, в т.ч. ABS, PLA, HIPS, FLEX |
| Условия эксплуатации | Диапазон температур +15°C +30 °C, влажность до 60 %, без конденсации |
| Размер помещения, рекомендуемый | 4,0 х 6,0 м. |
| Комплектация | Принтер, встроенный компьютер, комплект лицензионного ПО, встроенный шкаф управления, паспорт, невозвратная транспортная упаковка. |
| Диаметр пластика | 2,85 мм. |
| Скорость перемещения | до 100 мм/cек |
| Размер рабочего пространства | 1900\*900\*700 мм |
| Количество голов | 1 |
| Толщина печатаемого слоя | от 0,4 до 1 мм |
| Диаметр сопла | 1 / 2 мм |
| Мощность подогрева стола / принтера | 4000 / 6000 Ватт |
| Напряжение питания | 380 V |
| Автокалибровка | на 25 точек |
|  |  |
| Производительность | При 100% заполнении - до 0,72 куб.дм/час  При 20% заполнении - до 3,4 куб.дм/час |
| Наличие интегрированного компьютера | да |
| Предустановленное ПО | Windows 10, Repetier-host, Cura |
| Плата управления | MKS GEN L.V. 1.0. |
| Возможность работы с другими слайсерами | есть |
| Гарантия | 12 месяцев |

**Габариты**

|  |  |
| --- | --- |
| Длина, мм | 3000 |
| Ширина, мм | 2000 |
| Высота, мм | 1600 |
| Вес нетто/брутто, кг | 210/300 (750) |