#### ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Модель | МЦ255-12 | МЦ255-20 | МЦ255-.410 |
| Калибр | 12 | 20 | .410 |
| Длина ружья, мм: |
|    с коротким стволом | – | 1005 | 920 |
|    с длинным стволом | 1115 | 1065 | 1065 |
| Длина короткого ствола с барабаном, мм | – | 645 | 560 |
| Длина длинного ствола с барабаном, мм | 755 | 705 | 705 |
| Масса ружья без патронов, кг |
|    с коротким стволом | – | 3,4 | 2,8 |
|    с длинным стволом | 3,7 | 3,6 | 3,1 |
| Усилие спуска, Н, не более |
|    при самовзводе | 60 | 60 | 60 |
|    при взведенном курке | 20-30 | 15-25 | 15-25 |

#### TACTICAL CHARACTERISTICS

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Model | МЦ255-12 | МЦ255-20 | МЦ255-.410 |
| Caliber, mm | 12 | 20 | .410 |
| Gun length, mm: |
|    with a short barrel | – | 1005 | 920 |
|    with a long barrel | 1115 | 1065 | 1065 |
| Short barrel length with a cylinder, mm | – | 645 | 560 |
| Long barrel length with a cylinder, mm | 755 | 705 | 705 |
| Weight without cartridges, kg |
|    with a short barrel | – | 3,4 | 2,8 |
|    with a long barrel | 3,7 | 3,6 | 3,1 |
| Descent force, N, not more |
|    when self-cocked | 60 | 60 | 60 |
|    with the trigger cocked | 20-30 | 15-25 | 15-25 |