|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Оснащение в базовой комплектации** | | **Модель** | | |
| **Т800ЛF** | **Т800ЛS840** | **Т800ЛS828** |
| 10.1 | Монолитная чугунная станина c направляющими скольжения. | + | + | + |
| 10.2 | Инструментальный шпиндель HSK100А | + | + | + |
| 10.3 | Магазин инструментов барабанного типа 24 поз | + | + | + |
| 10.4 | Шпиндельная бабка с увеличенной площадью теплоотведения. | + | + | + |
| 10.5 | Ножная педаль управления зажимом-разжимом патрона и перемещением пиноли задней бабки | + | + | + |
| 10.6 | Кондиционер электрошкафа | + | + | + |
| 10.7 | Интеллектуальная система безопасности IPS | + | + | + |
| 10.8 | Гидравлический 3 х кулачковый 18" самоцентрирующийся патрон с гидроцилиндром. | + | + | + |
| 10.9 | Автоматическая централизованная система смазки | + | + | + |
| 10.10 | Конвейер автоматического отвода стружки + тележка | + | + | + |
| 10.11 | Система подачи СОЖ через инструмент 20 бар | + | + | + |
| 10.12 | Трехцветная сигнальная лампа | + | + | + |
| 10.13 | Пистолет для сдува стружки | + | + | + |
| 10.14 | Освещение рабочей зоны | + | + | + |
| 10.15 | Шумопоглощающий кожух станка «Кристалл» | + | + | + |
| 10.16 | Индикация состояния станка на двери кожуха | + | + | + |
| 10.17 | Бронированное стекло двери с широким обзором рабочей зоны | + | + | + |
| 10.18 | Комплект ЗИП | + | + | + |
| 10.19 |  | + | + | + |
| 10.20 | Ящик с инструментами для обслуживания станка | + | + | + |
| 10.21 | Датчик обмера инструмента механический | + | + | + |
| 10.22 | Комплект инструментальных оправок HSK100A | + | + | + |
| 10.23 | Комплект фотоэлектрических преобразователей линейных перемещений для оси X и Z (оптические линейки) | + | + | + |
| 10.24 | Двухступенчатая коробка передач | + | + | + |
| 10.25 | Гидравлическая система | + | + | + |
| 10.26 | Комплект мягких кулачков | + | + | + |
| 10.27 | Комплект твердых кулачков | + | + | + |